Instrucciones de Instalación

1 Instalar festo fluidsim 4.2 pneumatics_eng
2 Ir al directorio de instalación (C:Archivos de programa/Didactic/fl_sim_p4-en/bin
  y eliminar los archivos:
	lang_map.bin
	lang001.bin
	PIC.BIN
3 Abrir la carpeta Español aqui incluida y copiar los tres archivos contenidos al
  directorio donde se borraron los archivos anteriores
4 Puedes renombrar el acceso directo del escritorio a "FluidSIM Neumatica V 4.2 Español"

¡Listo, ya puedes disfrutar de Fluidsim en español, sin marca de agua, con la posibilidad
de guardar tus proyectos!

Nota: Si en algun momento deseas desinstalar el programa tal vez tengas que eliminar
manualmente los archivos remplazados.